Załącznik nr 1 do wzoru umowy - załącznika nr 2 do zaproszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOOBSŁUGOWEGO TERMINALA PŁATNICZEGO TYPU CAT

|  |  |
| --- | --- |
| Warunki pracy | Urządzenie przeznaczone do pracy wewnątrz budynków |
| Temperatura pracy | min. 13° C do 15° C, max 35° C do 45° C |
| Wilgotność powietrza | max. 70-80% |
| Tryb pracy | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej - nie wymaga dodatkowej wentylacji |
| Rodzaje operacji i kart płatniczych | Rodzaj operacji | Operacje bezgotówkowe z użyciem kart płatniczych |
| Rodzaj kart płatniczych | Pasek magnetyczny, chip, paypass, paywave |
| Urządzenie | Wymiary | Szerokość | 50-60 cm |
| Głębokość | 35-60 cm |
| Wysokość | 150-170 cm |
| Waga | max 70 kg |
| Obudowa | Odporna na uszkodzenia mechaniczne i pożar |
| Wyposażona w drzwiczki rewizyjne z zamkiem |
| Zasilanie | 230V, 10A |
| Gniazdo zasilające zgodne z normą PN-EN 60445 |
| Podzespoły sterujące | Monitor panelowy, dotykowy PCT kolorowy z ekranem min 22" |
| Klawiatura na monitorze |
| Dostosowanie dla osób słabowidzących |
| PIN Pad, z ekranem dotykowym, z możliwością płatności typu BLIK |
| Drukarka termiczna z głowicą liniową |
| Czytnik kodów QR |
| Wydawanie e-znaków, potwierdzeń zakupu (wpłaty) |
| Identyfikacja rodzaju wpłaty oraz wpłacającego | Wpisanie danych z klawiatury lub odczyt z kodu QR |
| Kompatybilność i integracja | Zintegrowany System Rachunkowo-Księgowy (SAP) |
| platforma e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości |
| Transmisja danych z/do terminala | Dostęp do sieci WAN o przepustowości 10 Mbps lub więcej |
| Transmisja danych na porcie (- do ustalenia) |
| System zarządzania terminalem | Dostęp z dowolnego stanowiska przez przeglądarkę internetową |
| Bieżąca weryfikacja wnoszonych opłat |
| Podgląd on-line realizowanych transakcji, zarówno opłat, jak i sprzedaży e-znaków |
| Rejestracja danych o dokonanych transakcjach karłowych i przekazywanie ich w formie specyfikacji dla potrzeb systemu księgowego sądu, |
| Eksport danych do systemu SAP ZSRK |
| Zapewnienie wpływu łącznej kwoty wpłat na rachunki sądu wraz ze specyfikacją sprzedaży e-znaków oraz innych wniesionych opłat w dniu następnym po dokonaniu transakcji (D+1) |

 Zamawiający Wykonawca